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（一）地表水环境质量状况 
[bookmark: _Toc489430621][bookmark: _Toc489430623]全市渝河、葫芦河、清水河、茹河、浦河、洪河、泾河7条主要河流，共布设16个监测断面。其中国控断面8个：分别为泾河弹筝峡断面、葫芦河玉桥断面、渝河联财断面、茹河沟圈断面、浦河石家河桥断面、洪河常沟断面、清水河二十里铺和三营断面，由国家委托第三方采样监测及数据评价；省控断面4个：分别为渝河峰台断面、冬至河入清水河断面（新增）、茹河乃河水库断面、泾河龙潭水库断面，由区环境保护厅委托第三方采样监测及数据评价；市控断面4个：分别为渝河三里店水库断面、清水河沈家河水库断面、茹河李河桥断面、葫芦河夏寨水库断面，由市监测站监测数据评价。
12月份共监测国控断面8个，国控断面中，二十里铺断面本月监测数据（Ⅲ类水质）未达标，断面达标率为87.5%；省控断面4个，水质达标率100%；市控断面4个（每季度进行一次采样监测），本月监测站未对市控断面进行采样监测。
1、渝河
峰台：I类良好水质，去年同期Ⅱ类良好水质，同比好转；
三里店水库：本月未采样，去年同期Ⅲ类良好水质，无法比对；
联财：Ⅱ类良好水质，考核目标为地表水Ⅲ类标准，达到考核要求；去年同期Ⅱ类良好水质，同比持平。
2、葫芦河
夏寨水库：本月未采样，去年同期进行水库坝堰维护未采样，无法比对；
玉桥：Ⅱ类良好水质，考核目标为地表水Ⅳ类标准，达到考核要求；去年同期Ⅲ类良好水质，同比好转。
3、清水河
二十里铺：Ⅲ类良好水质，考核目标为地表水Ⅱ类标准，未达到考核要求；去年同期Ⅱ类良好水质，同比水质变差；
沈家河水库：本月未采样，去年同期Ⅴ类中度污染水质，无法比对；
冬至河入清水河断面：Ⅳ类轻度污染水质，去年同期Ⅳ类轻度污染水质，同比持平；
三营：Ⅳ类轻度污染水质，考核目标为地表水Ⅳ类标准，达到考核要求；去年同期Ⅳ类轻度污染水质，同比持平。
4、茹河
乃河水库：I类良好水质，去年同期Ⅱ类良好水质，同比好转；
李河桥：本月未采样，去年同期Ⅲ类良好水质，无法比对；
沟圈：Ⅲ类良好水质，考核目标为地表水Ⅳ类标准，达到考核要求，去年同期Ⅱ类良好水质，同比变差。
5、蒲河
石家河桥：Ⅱ类良好水质，考核目标为地表水Ⅳ类标准，达到考核要求，去年同期Ⅳ类轻度污染水质，同比水质好转；
6、洪河
常沟断面：Ⅱ类良好水质，考核目标为地表水Ⅱ类标准，达到考核要求，去年同期Ⅱ类良好水质，同比持平。
7、泾河
龙潭水库：I类良好水质，去年同期Ⅱ类良好水质，同比水质好转；
弹筝峡：Ⅱ类良好水质，考核目标为地表水Ⅱ类标准，去年同期I类良好水质，同比持平。  
各断面主要水类统计见表1-1。各断面主要监测数据统计见表1-2。
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表1-1     12月份监测断面水类统计表
	河流
	断面名称
	断面属性
	断面功能
	考核目标
	水质类别
	同比

	
	
	
	
	
	2019年
	2020
	

	渝河（黄河三级支流，渭河二级支流，葫芦河一级支流）
	峰台
	省控
	源头水
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	好转

	
	三里店水库
	市控
	控制断面
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	/
	/

	
	联财
	国控
	宁夏—甘肃省界
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	持平

	葫芦河（黄河二级支流，渭河一级支流）
	夏寨水库
	市控
	控制断面
	Ⅳ类
	/
	/
	/

	
	玉桥
	国控
	宁夏—甘肃省界
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	好转

	清水河（黄河一级支流）
	二十里铺
	国控
	源头水
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	变差

	
	沈家河水库
	市控
	控制断面
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	/
	/

	
	冬至河入清水河
	省控
	控制断面
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	持平

	
	三营
	国控
	固原—中卫市界
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	持平

	茹河（黄河四级支流，渭河三级支流，泾河二级支流，蒲河一级支流）
	乃家河水库
	省控
	源头水
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	好转

	
	李河桥
	市控
	控制断面
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	/
	/

	
	沟圈
	国控
	宁夏—甘肃省界
	Ⅳ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	变差

	蒲河（黄河三级支流，渭河二级支流，泾河一级支流）
	石家河桥
	国控
	宁夏—甘肃省界
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	Ⅱ类
	好转

	洪河（泾河一级支流）
	常沟
	国控
	宁夏—甘肃省界
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	持平

	泾河（黄河二级支流，渭河一级支流）
	龙潭水库
	省控
	源头水
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	好转

	
	弹筝峡
	国控
	宁夏—甘肃省界
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	持平
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（二）饮用水水源地环境质量状况
1、地表水水源地
12月份对贺家湾水库、香水河水源地、直峡水库 、黄家峡、清凉水库和中庄水库6个在用型地表水水源进行了采样监测，6个饮用水源地达标率为100%，各项监测数据均符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1中Ⅲ标准限值要求。
2、地下水水源地
12月份对彭阳县城和彭堡地下水饮用水源地进行了采样监测，各项监测数据均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类水质标准限值要求，达标率100%。
根据宁夏区环保厅要求，因地质原因引起的超标，水质不低于现状视为达标，因此，可认为8个饮用水源地水质均达标。
二 环境空气质量
[bookmark: _Toc11511][bookmark: _Toc15307][bookmark: _Toc6283][bookmark: _Toc23295][bookmark: _Toc443407614][bookmark: _Toc489430629][bookmark: _Toc27455][bookmark: _Toc443558145][bookmark: _Toc443411271]（一）市区（原州区）
12月有效监测天数31天，其中，一级、二级优良天数31天，良好以上天数占总有效监测天数的100%；PM10为57微克/立方米，PM2.5为35微克/立方米，SO2为13微克/立方米，NO2为35微克/立方米，CO特定百分位数浓度为1.8毫克/立方米，O3特定百分位数浓度为77微克/立方米。
（二）彭阳县
12月有效监测天数31天，其中，一级、二级优良天数31天，良好以上天数占总有效监测天数的100%；PM10为49微克/立方米，PM2.5为27微克/立方米，SO2为7微克/立方米，NO2为19微克/立方米，CO特定百分位数浓度为0.6毫克/立方米，O3特定百分位数浓度为87微克/立方米。
（三）西吉县
12月有效监测天数31天，其中，一级、二级优良天数31天，良好以上天数占总有效监测天数的100%；PM10为44微克/立方米，PM2.5为29微克/立方米，SO2为10微克/立方米，NO2为21微克/立方米，CO特定百分位数浓度为1.2毫克/立方米，O3特定百分位数浓度为78微克/立方米。
（四）泾源县
11月有效监测天数31天，其中，一级、二级优良天数31天，良好以上天数占总有效监测天数的100%；PM10为33微克/立方米，PM2.5为20微克/立方米，SO2为9微克/立方米，NO2为12微克/立方米，CO特定百分位数浓度为0.7毫克/立方米，O3特定百分位数浓度为86微克/立方米。
（五）隆德县
12月有效监测天数30天，其中，一级、二级优良天数30天，良好以上天数占总有效监测天数的100%；PM10为30微克/立方米，PM2.5为16微克/立方米，SO2为5微克/立方米，NO2为18微克/立方米，CO特定百分位数浓度为0.6毫克/立方米，O3特定百分位数浓度为79微克/立方米。
详见表2-1《主要环境质量数据统计》。
（六）环境空气质量排名
[bookmark: _Toc421799427][bookmark: _GoBack]环境空气质量排除采用综合污染指数法，对PM10 、PM2.5、 SO2、 NO2、CO 和O3六项指标进行计算后进行排名。其中，隆德县环境空气质量综合污染指数为2.06，相对环境质量最好排名第一，其次为泾源县、彭阳县、西吉县和原州区。

表1-2     2020年12月出境断面主要监测数据统计表         单位：mg/L
	月份
	出境断面
	溶解氧
	高锰酸盐指数
	五日生化需氧量
	氨氮
	化学需氧量
	总磷
	氟化物
	水质类别

	《地表水环境质量标准》GB3838-2002标准限值
	Ⅰ
	7.5
	2
	3
	0.15
	15
	0.02
	1
	

	
	Ⅱ
	6
	4
	3
	0.5
	15
	0.1
	1
	

	
	Ⅲ
	5
	6
	4
	1
	20
	0.2
	1
	

	
	Ⅳ
	3
	10
	6
	1.5
	30
	0.3
	1.5
	

	
	Ⅴ
	2
	15
	10
	2
	40
	0.4
	1.5
	

	国控第三方
数据
	玉桥
	12.3
	2.2
	2.6
	0.36
	9
	0.06
	0.97
	Ⅱ类

	
	弹筝峡
	10.6
	1.4
	1.3
	0.1
	7
	0.063
	0.27
	Ⅱ类

	
	三营
	12.5
	2.9
	2.2
	0.16
	16
	0.05
	1.3
	Ⅳ类

	
	沟圈
	10.3
	1.6
	1.4
	0.1
	14.5
	0.013
	0.803
	Ⅲ类

	
	联财
	12.4
	2.4
	2.4
	0.21
	11
	0.03
	0.62
	Ⅱ类

	
	二十里铺
	10.3
	1
	1.5
	0.21
	13
	0.05
	0.68
	Ⅲ类

	
	石河桥
	8.1
	1.7
	2
	0.03
	8
	0.02
	0.96
	Ⅱ类

	
	常沟
	7.9
	1.5
	2.1
	0.03
	7
	0.03
	0.71
	Ⅱ类

	区控第三方
数据
	峰台
	11.2
	1.2
	0.6
	0.03
	4L
	0.01L
	0.57
	Ⅰ类

	
	龙潭水库
	8.7
	1.4
	0.55
	0.06
	4
	0.01L
	0.12
	Ⅰ类

	
	冬至河入清水河断面
	11.3
	4.4
	1.6
	0.29
	24
	0.01L
	0.85
	Ⅳ类

	
	乃家河水库
	13.1
	1.4
	0.6
	0.03
	14
	0.01L
	0.78
	Ⅰ类

	市控本单位
数据
	三里店水库
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	夏寨水库
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	沈家河水库
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	李河桥
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


备注：1、监测指标有电导率、水温、pH值、溶解氧、透明度、盐度、CODMn、CODCr、NH3-N、T-P、T-N、Cu、Zn、Pb、Cd、BOD5、T-As、T-Se、T-Hg、Cr6+、F-、CN-、挥发酚、石油类、LAS、S2-、Chla、NO3-、NO2-、流量30项，其中未检出或者监测值达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅱ类水标准限值的指标未统计，仅对主要污染物溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、化学需氧量、总磷、氟化物7项指标进行统计。
2、劣Ⅴ（劣Ⅴ）：沟圈断面----正常评价水质类别（剔除氟化物影响后水质类别）



表2-1      2020年12月主要环境质量数据统计

	时间
	县区
	综合指数排名
	综合指数同比变化率排名
	优良天数
	主要监测项目平均浓度（μg/m3）

	
	
	排名
	综合指数
	排名
	同比变化率（%）
	空气质量变化情况
	比例
（%）
	同比
（%）
	可吸入颗粒物PM10平均浓度
	同比变化
（%）
	细颗粒物
PM2.5平均浓度
	同比变化
（%）

	12月
	隆德县
	1
	2.06
	1
	-7.2
	改善
	100.0
	0.0
	30
	0.0
	16
	-11.1

	
	泾源县
	2
	2.21
	3
	-6.4
	改善
	100.0
	7.4
	33
	0.0
	20
	-16.7

	
	彭阳县
	3
	2.73
	4
	-5.5
	改善
	100.0
	7.2
	47
	-9.6
	27
	-12.9

	
	西吉县
	4
	2.94
	2
	-6.7
	改善
	100.0
	0.0
	44
	-16.9
	29
	-6.5

	
	原州区
	5
	3.84
	5
	4.6
	变差
	100.0
	3.3
	57
	3.6
	35
	6.1

	2020年综合评价
	泾源县
	1
	1.42
	1
	-43.9
	改善
	98.0
	1.1
	39
	-7.1
	19
	-9.5

	
	隆德县
	2
	1.44
	2
	-42.2
	改善
	99.2
	1.2
	37
	-2.6
	16
	0.0

	
	彭阳县
	3
	1.79
	4
	-40.5
	改善
	96.9
	4.2
	47
	-16.1
	24
	-4.0

	
	西吉县
	4
	2.02
	5
	-38.2
	改善
	98.3
	1.1
	50
	-10.7
	24
	0.0

	
	原州区
	5
	2.21
	3
	-41.4
	改善
	97.0
	3.9
	52
	-26.8
	25
	-3.8
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